{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["注意","日常点検表","内容","機械名入力","マクロ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[{"sheet":"機械名入力","index":3,"reason":"not_a_worksheet"},{"sheet":"マクロ","index":4,"reason":"part_missing"}],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"注意","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"日常点検表","index":1,"n_rows":39,"n_cols":45,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,38],[11,4,11,20],[13,16,13,28],[33,35,33,38],[15,36,15,38],[15,33,15,35],[25,1,25,3],[27,1,27,3],[18,35,18,38],[20,36,20,38],[33,0,37,0],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[26,1,26,3],[30,1,30,3],[29,1,29,3],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[28,1,28,3],[24,1,24,3],[19,4,19,34],[15,30,15,32],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,1,18,2],[16,11,17,19]]}
["日常点検表印刷シート",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,3)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,4)","v":"異常音・振動はないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,5)","v":"水漏れはないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,6)","v":"ネジ・ボルト緩み、脱落はないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,7)","v":"潤滑油オイルが漏れていないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,8)","v":"ストレーナ清掃しているか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,9)","v":"ホースに損傷、接続部に異物はないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"機械名",{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,2)","v":"洗浄機"},null,8,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,10)","v":"ガンノズルに詰まりはないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,11)","v":"カプラ変形・損傷はないか"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,12)","v":"燃料の漏れはないか"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(AP9=0,\"\",AP9)","v":"洗浄機"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"始 業 点 検 表",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"VLOOKUP(AS1,内容,13)","v":"エンジンオイルが漏れていないか"}]
[null,null,{"$f":"IF(AS2=0,\"\",AS2)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"作 業 所"]
[]
["持込許可年月日",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"統括者",null,null,"主  任",null,null,"担  当"]
["持込 許可 番号",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(  2024年   ７月分)"]
["持 込 業 者 名"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ダブルロック        点  検  者"]
[null,null,"   月      日",null,"判定（良 ○  否 ×）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"氏名月日"]
["No.","点 検 箇 所",null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,null,"処   置"]
[1,{"$f":"IF(AS3=0,\"\",AS3)","v":"異常音・振動はないか"}]
[2,{"$f":"IF(AS4=0,\"\",AS4)","v":"水漏れはないか"}]
[3,"ネジ・ボルト緩み、脱落はないか"]
[4,"潤滑油オイルが漏れていないか"]
[5,"ストレーナ清掃しているか"]
[6,"ホースに損傷、接続部に異物はないか"]
[7,"ガンノズルに詰まりはないか"]
[8,"カプラ変形・損傷はないか"]
[9,"燃料の漏れはないか"]
[10,"エンジンオイルが漏れていないか"]
["点検実施者  印"]
["確 認 者 検 印"]
["パトロール者確認欄","月 日 氏"," 名　 コ　メ　ン　ト",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"備    考"]
[null,null,null,"処"]
[]
[null,null,null,"置"]
[]
["寿建設株式会社"]

{"sheet":"内容","index":2,"n_rows":58,"n_cols":13,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","名称","詳細","項目１","項目２","項目３","項目４","項目５","項目６","項目７","項目８","項目９","項目１０"]
[1,"ブレーカー",null,"走行ブレーキの効きはよいか","旋回ブレーキの効きはよいか","操作レバーの 作動、ロックはよいか","ブーム、 アーム、ブレーカーに異常はないか （亀裂、損傷、脱落）","油圧配管、ホース等に異常はないか（締付状態､漏れ、整理整頓）"]
[2,"トラクターショベル（タイヤ式）",null,"走行ハンドル、クラッチ、ブレーキの機能","各種計器の作動","灯火、方向指示機及び警報装置の機能","タイヤの損耗及び空気圧","冷却水オイルの有無、油漏れはないか　","各ロック装置に異常はないか"]
[3,"トラクターショベル(クローラ式）",null,"走向クラッチ、ブレーキの機能","各種計器の作動","灯火、警報装置の機能　","足回り、キャタビラの緩み、脱落部品等　","冷却水、オイル、油漏れはないか　","各ロック装置に、異常はないか"]
[4,"バックホー",null,"走行ブレーキの効きはよいか","旋回ブレーキの効きはよいか","操作レバーのロックはよいか　","ブーム、バケットに異常はないか(損傷、亀裂、異音）","灯火、警報装置はよいか(作業灯、クラクション回転灯）","ゲージの指針はよいか(油圧、水温、充電、回転数）","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[5,"ブルドーザー",null,"走行ブレーキの効きはよいか","各ロック装置に異常はないか(ブレーキ、バケット､排土板）","キャタピラーに異常はないか（張り、脱落）","安全装置は正常か(ヘッドガード、カバー）","灯火、警報装置はよいか(作業灯、クラクション、回転灯）","ゲージの指針はよいか(油圧、水温、充電、回転数）","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[6,"高所作業車",null,"走行ブレーキの効きはよいか","主クラッチ、ハンドル、ＴＰＯ（滑り 、切れ、異音）","アウトリガーに異常はないか(損傷、張り出し、敷板、ロック装置）","安全装置の作動はよいか(過負荷、旋回半径、高さ制限）","灯火、警報装置はよいか(前、尾灯、ウインカー、クラクション）","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[7,"フォークリフト",null,"本体及び作業装置の損傷","油圧装置及び作業装置の機能","ハンドル、ブレーキの機能","タイヤの損耗及び空気圧","灯火、方向指示器及び警報装置の機能","各種計器の作動"]
[8,"ドリルジャンボ(クローラ式）",null,"作業装置の損傷、脱落部品等","各種計器の作動","操作及び走行レバー、クラッチ等の機能","油圧ホース及び接続金具の摩耗、損傷","油圧ポンプ、シリンダーの作動はよいか","電源、ケーブルに異常はないか","照明及び警報装置はよいか"]
[9,"ドリルジャンボ(タイヤ式）",null,"作業装置の損傷、脱落部品等","各種計器の作動","主クラッチ、ハンドルに異常はないか","油圧ポンプ、配管に異常はないか","電源、ケーブルに異常はないか","照明はよいか"]
[10,"積載型トラッククレーン",null,"ﾌﾞﾚｰｷ、クラッチ及びハンドルの機能","タイヤの損耗及び空気圧","灯火、方向指示器及び警報装置の機能"," シーブ ワイヤーロープの異常はないか　","フック、ワイヤー外れ止めに異常はないか","アウトリガーに異常はないか","安全装置の作動はよいか(過巻、過負荷）　","冷却水、オイルの 有無、油漏れはないか"]
[11,"不整地運搬車",null,"エンジンオイル冷却水の量は良いか","操向及び走行レバー・クラッチ・ﾌﾞﾚｰｷの機能は良いか","灯火、警報装置は良いか(前照灯・尾灯・クラクション）","車輪及びキャタビラに異常は ないか","各種計器の作動は良いか"]
[12,"ミキサー車",null,"走行ﾌﾞﾚｰｷの効きはよいか","主クラッチ、ハンドル、ステアリング(滑り、切れ、異音）","ドラム、チェーンに異常はないか(給油、カバー､洗浄）","ドラム、シュートの使用後の洗浄はよいか","運転席、ウインドーの清掃、整理は行われているか","警報装置はよいか(クラクション、ブザー 、回転灯）","ゲージの指針はよいか(空気圧､油圧、水温、充電、回転数）","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[13,"ダンプ・トラック",null,"ﾌﾞﾚｰｷ、クラッチ及びハンドルの機能","油圧装置及び作業装置 の機能","タイヤの損耗及び空気圧","灯火、方向指示器及び警報装置の機能","各種計器の作動","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[14,"バッテリーカー",null,"ﾌﾞﾚｰｷの効きは良いか（ブレーキ、 電磁ﾌﾞﾚｰｷ）　","コントローラーの作動は良いか（電極の傷み、溶着）　　","連結器に異常はないか(外れ止め、摩耗、摘要品の使用）","バッテリーの充電はよいか(電圧計、比重）","バッテリーの固定、コネクターの接続はよいか(緩み、脱落､過熱）","灯火装置に異常はないか(前照灯、尾灯）　","警報装置はよいか(クラクション、鐘、回転灯）　"]
[15,"トラッククレーン",null,"ﾌﾞﾚｰｷ、クラッチ及びハンドルの機能","油圧装置及び作業装置の機能","タイヤの損耗及び空気圧","灯火、方向指示器及び警報装置の機能","シーブ、ワイヤロープの異常はないか　","アウトリガーに異常はないか　","安全装置の作動はよいか(過巻､過負荷）","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[16,"クローラクレーン",null,"走行ﾌﾞﾚｰｷの効きはよいか","シーブ ワイヤロープの異常はないか（乱巻、キンク 摩耗、外れ止め）","フック、ブームに異常はないか(ワイヤー外れ止め 、給油）","安全装置の作動はよいか(過巻、過負荷、作業半径）　","合図の方法及び連絡装置のチェック","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[17,"ジブクレーン",null,"外観で損傷、ボルトのゆるみ 、脱落部品等","運転時の異常音","ﾌﾞﾚｰｷ、クラッチ及びコントローラーの機能","巻過防止装置の機能　","過負荷その他の警報装置の機能　","ワイヤロープ､シーブ等の摩耗損傷","作業範囲内立入禁止措置"]
[18,"天井クレーン",null,"シーブ ワイヤロープの異常はないか(乱巻､キンク 摩耗、外れ止め）","フック ブームに異常はないか(ワイヤー外れ止め、給油）","操作スイッチの表示 通りに作動  するか","安全装置の作動はよいか(過巻、過負荷、作業半径）","ブレーキの作動は正常か","合図の方法及び連絡装置のチエック"]
[19,"門型クレーン",null,"機械周囲の状態はどうか(立入禁止、飛来落下網）","ワイヤーロープの異常はないか(乱巻、キンク　トラワイヤーのゆるみ）","シーブに異常はないか(破損、摩耗）","操作スイッチの表示通りの作動 するか","安全装置は正しく作動するか(過巻、過負荷､俯抑､旋回、横行）","ﾌﾞﾚｰｷの作動は正常か","合図の方法及び連絡装置のチエック"]
[20,"玉掛けワイヤー",null,"著しい形くずれ、腐食はないか","キンクしていないか","素線の断線がないか","直径の減少がないか","ストランドが切断していないか"]
[21,"ウインチ",null,"据付及びワイヤロープの巻き取り状態","アンカーは堅固 か、ボルトのゆるみはないか　","運転時の異常音がないか","ﾌﾞﾚｰｷ、クラッチ等の作動はよいか","ワイヤロープ　シーブ等の摩耗、損傷","漏電遮断器の作動はよいか","ケーブルスイッチ等の損傷"]
[22,"電動ホイスト",null,"据付及びワイヤロープの巻き取り状態　","ケーブル、スイッチ等の損傷はないか","スイッチ、ﾌﾞﾚｰｷ等の作動はよいか","運転時の異常音はないか","吊りフック等の状態","巻過防止装置の機能はよいか"]
[23,"クラブホッパー",null,"リミット及びレバースイッチは正しく 作動するか(過巻 、横行）","クラムセル・バケットの異常はないか","ワイヤロープに異常はないか(乱巻、キンク 摩耗）","各部のオイル　グリスは注油したか、　シーブの破損はないか","電源及び漏電遮断装置のチエック","機械周囲の状態はどうか(立入禁止､照明、開口部）"]
[24,"ロッカーショベル(車輪式）",null,"外観でボルト等のゆるみ、脱落部品等","バケット　チェーン及びピン　","ベルトコンベアーチェーン及びカバー","走行及びバケットハンドルの機能","走行クラッチの機能","バケットワイヤー及びスプリング等の摩耗損傷","エアホース及び取付金具","ヘッドカードの取付状態"]
[25,"ミゼットマイナー",null,"油圧装置に異常がないか","運転席、操縦装置に異常はないか(レバー　コントローラー）","電源、ケーブルに異常はないか(ＥＬＢ、被覆の損傷、配線の養生）","ビット　ドラム　ブームに異常はないか(損傷、摩耗、亀裂）","ズリ積み込み装置に異常はないか(ギャザリング装置､ コンベアー）　","警報装置はよいか(警報ベル）"]
[26,"カッターローダー",null,"カッタービットの損傷、脱落、ボルトのゆるみ","スクレーパーチェーンの張り、摩耗、ボルトのゆるみ","油圧シリンダー配管等の損傷、油漏れ","操作レバーの作動","灯火、警笛、スイッチの状態","移動ケーブル等の損傷","漏電しゃ断器の作動"]
[27,"ロードヘッタ　",null,"ビット の損傷、脱落、ボルトのゆるみ　","油圧シリンダー配管等の損傷、油漏れ","操作レバーの作動","灯火、警笛、非常停止スイッチの作動","アウトリガーの状態","移動ケーブル等の損傷","漏電しゃ断 器の作動"]
[28,"ドリルジャンボ軌道式",null,"作業装置の損傷、脱落部品等","各種計器の作動","操作及び走行レバー、クラッチ等の機能","油圧ホース及び接続金具の摩耗、損傷","油圧ポンプ、シリンダーの作動はよいか","電源ケーブルに異常はないか　","照明及び警報装置はよいか"]
[29,"シャットルカー(電動式）",null,"本体の損傷及び脱落部品等","コンベアチェーンの摩耗、 伸び 変形","駆動チェーン 、カバー　","車輪の損傷、ボルトのゆるみ、 脱落等","コントローラー　の機能","連結装置の損傷及び作動","キャップタイヤ及び接続部"]
[30,"シールド機械",null,"パワーユニット及び計器の作動","シールドジャッキ スプレッダの損傷 ","シールド各ジャッキ及びエレクターの作動","操作レバーの作動","油圧配管ホース等の損傷、油漏れ"]
[31,"スクリュークリート",null,"本体の破損、変形はないか","連結装置の摩耗損傷及び作動はよいか","圧力計、安全弁、減圧弁の作動はよいか","回転灯の作動はよいか","エアー配管等の損傷、エアー漏れはないか","キャップタイヤ等の損傷はないか"]
[32,"吹付機(アリバー）",null,"台車の走行ﾌﾞﾚｰｷの効きはよいか","油圧配管等の損傷、油漏れはないか","エアー配管等の損傷、エアー漏れはないか","運転時の異常音はないか","各計器類の作動はよいか","移動ケーブル、スイッチ 等の損傷はないか","漏電しゃ断器の作動はよいか"]
[33,"吹付ロボット(クローラ式）",null,"運転時の異常音","各計器類の作動","移動ケーブル、スイッチ等の損傷","漏電しゃ断器の作動","操作レバー、ペタルの作動"]
[34,"モルタルポンプ",null,"ホッパースクリーンの状態","運転時の異常音はないか","移動ケーブル、スイッチ等の損傷はないか","漏電しゃ断器の作動はよいか"]
[35,"コンクリートポンプ（定置式）",null,"ホッパー　スクリーン　の状態","油圧配管等の損傷、油漏れ","運転時の異常音はないか","各計器類の作動はよいか","冷却水、オイルの有無、油漏れはないか"]
[36,"コンベアー",null,"ベルトの張りはよいか、カバーはあるか、破損はないか"," モーター（エンジン）ローラーに異常音はないか","アースは完全か、緑色か(キャップタイヤ四芯）","電源接続器具及び漏電しゃ断装置のチェック","使用の角度と据付は安全か、本体の曲がりはないか　"]
[37,"発電機",null,"冷却水、潤滑油の有無、水、油漏れはないか（冬は不凍液）","二次側の端子の接続はよいか","水平に設置しているか（沈下防止）","計器類の作動は正常か（自動停止装置）"]
[38,"エンジンコンプレッサー",null,"冷却水、オイルの有無、油漏れはないか","エアータンクに水は溜まっていないか","最高圧力表示、安全弁の調整はよいか","機械は水平に設置されているか"]
[39,"電動コンプレッサー",null,"電気関係、配線ケーブル、操作スイッチ","計器関係、モニター圧力計 の指示","モーター異音、コンプレッサーの異音","レシーバータンク、バルブ安全弁に異常はないか","配管関係、オイル漏れ、バルブエアー漏れ"]
[40,"電動バイブレーター",null,"モーターとフレキシブルシャフトの接続は確実か","モーターの回転方向は正常か","アースは確実にとってあるか","キャップタイヤコードに異常はないか"]
[41,"送風機　",null,"ファンカバーの取付状態はよいか（破損、目つまり、脱落）","電源、ケーブルに異常はないか（ＥＬＢ、過熱、防護）","運転状態はよいか（異音、振動）","制御盤、風量調整装置の作動はよいか"]
[42,"給水ポンプ",null,"ポンプの異音","ポンプの発熱","電気関係ケーブル、スイッチ","水漏れヶ所"]
[43,"水中ポンプ",null,"キャップタイヤーの断線、露出はないか","アースは完全か、緑色か","ポンプは正回転方向か、空運転はしていないか"]
[44,"分電盤",null,"タコ足配線の有無(毎日)","扉等、破損箇所はないか(毎日)","漏電しゃ断器は正しく作動するか(毎日)","行先表示はあるか(毎日)","(毎週)取付箇所・取付状態及び施錠装置","(毎週)接地の状態","(毎週)電圧表示・取扱者表示","(毎週)過熱・変色・変形・カバーの破損","(毎週)刃部接触・端子締付・充電部の露出","(毎週)容量・ヒューズの適否"]
[45,"電気溶接機",null,"キャップタイヤーの断線、露出はないか","端子の締め付け状態、接続箇所のテーピング　","保護具、面、手袋及び絶縁ホルダーは正常か","自動電撃防止装置は正常に作動するか","アースクリップは確実にアースにしているか"]
[46,"ウエルダー",null,"エンジンオイルの量、漏れ","ラジエターの水量、漏れ","各計器の状態","ケーブル、ホルダーの破損、傷"]
[47,"ガス溶、切断機",null,"容器は直射日光、高温通風に注意する(４０℃以下）","容器は空、充填の区別、転倒防止装置はよいか","容器及び作業場所の周囲の状態はどうか(可燃、引火、爆発物設置状態）","ホース及び連結金具の状態はどうか(破損、摩耗、 配管状態）","計器、バルブ、溶切断器に異常はないか","作業者の服装、保護具(メガネ)消火設備はよいか"]
[48,"支保工",null,"部材の変形、変位、脱落は ないか","脚部の沈下はないか","脚部の変形はないか"]
[49,"振動ローラー（手押型・搭乗型）",null,"エンジン駆動時、始動・排気色は良いか。","計器（油圧・水温・電流）正常の範囲を指示しているか。","主・遠心クラッチ、トランスミッションの作動、滑り、異音はないか。","駐車ブレーキ・ロックの効きは良いか。確実にロックできるのか。","バックミラーの角度、汚れはないか。","警報装置・灯火装置の警報は鳴るか。点滅するか。","燃料・水等の汚れはないか。"]
[50,"電動工具",null,"配線の損傷はないか","コネクターの破損はないか","操作スイッチ、手元スイッチの作動はよいか","各部のボルト・ナットの緩みはないか","回転部のカバーはよいか","取扱責任者の表示はよいか","鋸歯、回転歯の安全カバーは確実に作動するか"]
[51,"エンジンカッター",null,"刃物(ダイヤモンドホイール)に損傷はないか","ハンドルに損傷はないか","各種ネジ類の緩みはないか","ホイルカバー外観の損傷、作動はよいか","燃料漏れ、オイル漏れはないか","エンジン音に異常音はないか","各種スイッチは正常に作動するか"]
[52,"刈払機",null,"刈刃割れ、曲り、ヒビ、摩耗、損傷はないか。","刈刃取付状態、偏芯(ブレ)の確認はよいか。","刈刃取付用ボルト、金具の摩耗、ゆるみはないか。","ギヤケースのヒビ、損傷はないか。","飛散防止カバー取付ボルトのゆるみ、破損はないか。","ハンドル取付ボルトのゆるみ、固定具のヒビ、損傷はないか。","肩バンドのほつれ、切れはないか。","燃料タンク及び燃料ホースの破損はないか。","燃料タンクキャップ、エアクリーナカバーの取付けはよいか。"]
[53,"エンジンチェーンソー",null,"周囲の作業場所は整理されて安全な広さがあるか。","操作スイッチ，手元スイッチは確実に作動するか。カバーはあるか。","移動運搬用鋸歯カバーはあるか。（チェンソー安全用具）","各部ボルト・ナットの弛みはないか。","燃料タンクの蓋は確実か。ガソリン洩れはないか。","鋸歯の取付けは確実か。張りは良いか。","運転中に異常音，振動，発熱等はないか。","安全装置は正常に作動するか。"]
[54,"プレートコンパクター",null,"外観に傷、ゆがみがないか","燃料漏れ、油量、汚れはないか","エンジンオイル漏れ、油量、汚れはないか","エアークリーナーの汚れはないか","各部ボルト・ナット類の緩み・脱落がないか","エンジン音に異音はないか"]
[55,"ベルトスリング",null,"アイ部が摩耗で毛羽立ちし、縦糸の損傷してないか","アイ部に目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等がないか","縫糸が切断して、アイの形状が変形していないか","縫製部に目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷、剥離等がないか","本体の縫目が分からないほ程、摩耗してないか","本体の厚さの1/5に相当する傷がないか","本体の幅方向に1/10に相当する傷がないか","使用限界標示が露出又は消失してないか","外観が変色、着色、溶解などがないか"]
[56,"吊具チェーン・リンク・フック",null,"リンク・チェーンにおいて、伸びがないか","線径が摩耗していないか","ねじれ・曲がり・腐食・亀裂がないか","フックの先端とラッチが極端にずれていないか","フックの伸び・ねじれ等で変形がないか","フックが腐食・亀裂してないか"]
[57,"洗浄機",null,"異常音・振動はないか","水漏れはないか","ネジ・ボルト緩み、脱落はないか","潤滑油オイルが漏れていないか","ストレーナ清掃しているか","ホースに損傷、接続部に異物はないか","ガンノズルに詰まりはないか","カプラ変形・損傷はないか","燃料の漏れはないか","エンジンオイルが漏れていないか"]